**枣庄市峄城区烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则**

**1** **抽样**

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3 抽样数量

批次产品抽取样品数量按表 1-1、表 1-2 和表 1-3 的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。

**表** **1-1** **一般产品抽样数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批量范围 N | ≤500 | 501~1000 | 1001~2000 | >2000 |
| 样本量 n | 5 | 8 | 10 | 13 |

**表** **1-2** **爆竹产品抽样数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 批量范围 N(挂、卷) | 样本量 n (挂、卷) | | | |
| ≤50 响/(挂、卷) | 51~500 响/(挂、 卷) | 501~2000 响/(挂、卷) | >2000 响/(挂、卷) |
| ≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 501~1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 1001~2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| >2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

**表** **1-3** **组合烟花产品抽样数量**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 批量范围 N（个） | 样本量 n /个 | | | | | |
| 组合发数（发/个） | | | | | |
| ≤20 | | 21～50 | | >50 | |
| 单筒内径（mm） | | | | | |
| >30 | ≤30 | >30 | ≤30 | >30 | ≤30 |
| ≤500 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 501~1000 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ≥1001 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |

**2** **检验项目及检测方法**

**表** **2-1** **组合烟花产品检验项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 标志、包装 | GB 19593 |
| 2 | 外观 | GB 19593 |
| 3 | 底座 | GB 19593 |
| 4 | 底塞和吊线 | GB 19593 |
| 5 | 引燃装置 | GB 19593 |
| 6 | 手持部位 | GB 19593 |
| 7 | 结构与材质 | GB 19593 |
| 8 | 药量 | GB 19593 |
| 9 | 低温试验 | GB 19593 |
| 10 | 吸湿性 | GB 19593 |
| 11 | 水分 | GB 19593 |
| 12 | pH值 | GB 19593 |

**表** **2-2烟花爆竹产品（除组合烟花外）产品检验项目**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 标志、包装 | GB 10631 |
| 2 | 外观 | GB 10631 |
| 3 | 底座 | GB 10631 |
| 4 | 底塞 | GB 10631 |
| 5 | 引燃装置 | GB 10631 |
| 6 | 结构和材质 | GB 10631 |
| 7 | 主体稳定性 | GB 10631 |
| 8 | 药量 | GB 10631 |
| 9 | pH值 | GB 10631 |
| 10 | 水分 | GB 10631 |
| 注：烟花爆竹产品（除组合烟花外）分为：一般产品和爆竹产品。 | | |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**3** **判定规则**

3.1 标准依据

GB 19593 烟花爆竹组合烟花

GB 10631 烟花爆竹 安全与质量

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

**4** **异议复检**

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。