枣庄市峄城区人民政府


峄政字〔2026〕7号
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关于峄城区道路建设工程项目选址意见
的批复

区住建局：
你局《关于提请峄城区道路建设工程项目选址意见的请示》收悉。经研究，现批复如下：
一、原则同意清泉南路、规划路、坛五路等8条道路工程项目选址，由区自然资源局做好项目选址意见书的审批及用地手续的办理。
二、你局要全程跟进，统筹抓好工程施工、质量安全、进度管控及竣工验收等各项工作，确保项目高质量、高标准建成。

附件：峄城区道路建设工程选址情况表
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	附件
峄城区道路建设工程选址情况表

	序号
	道路名称
	长度（米）
	宽度（米）
	占地面积（平方米）
	横断面形式
	范围

	1
	清泉南路（峄山北路）
	534
	30
	15339.4
	人行道4米、车行道22米、人行道4米
	南起峄州路、北至沿河东路

	2
	规划路
	310
	14
	4040.5
	人行道2.5米、车行道9米、人行道2.5米
	西起沿河东路、东至峄山北路

	3
	坛五路（民主路）
	248
	30
	7499
	绿化带1米、人行道3米、车行道22米、人行道3米、绿化带1米
	西起丁桥南路、东至魁星路

	4
	王府庄路
	924
	20
	18234.1
	绿化带1.5米、人行道2.5米、车行道12米、人行道2.5米、绿化带1.5米
	西起宏学南路、东至仙坛南路

	5
	峄五路北延
	202
	20
	4089
	人行道3米、车行道14米、人行道3米
	南起规划二路、北至沿河西路

	6
	曹庄路
	374
	20
	7702
	绿化带1.5米、人行道2.5米、车行道12米、人行道2.5米、绿化带1.5米
	南起福兴路、北至民主路

	7
	丁桥路
	845
	30
	25396
	绿化带1米、人行道3米、车行道22米、人行道3米、绿化带1米
	南起福兴路、北至承水路

	8
	魁星路
	823
	30
	24720
	绿化带1米、人行道3米、车行道22米、人行道3米、绿化带1米
	南起福兴路、北至承水路
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